## 云平台数据集成

### 4.1.1 UC-PSI-R-1708-02 异常激活与反欺诈信息监控接口

|  |  |
| --- | --- |
| 用例编 号 | UC-PSI-R-1708-02 |
| 用例 | 背景描述：无  用例描述：  1：接口定义如下   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 字段名称 | 字段含义 | 字段类型 | 是否允许为空 | 样例 | | Item编码 | BOM编码 | varchar2(50) | N | 51051750 | | 内部机型 | 华为内部机型名称 | varchar2(500) | Y | EVN100 | | 外部机型 | 外部机型名称 | varchar2(500) | Y | P9 | | 软件版本信息 | Android版本信息 | varchar2(50) | Y | Android 6.0 | | EMUI版本号 | 预装的EMUI版本编号 | varchar2(50) | Y | EMUI5.0 | | 异常开机监控标记 | 标识这个ITEM是否纳入异常开机的监控，Y代表纳入监控，N代表不纳入监控；默认值是N | varchar2(50) | Y | Y | | 激活反欺诈监控标记 | 标识这个ITEM是否纳入激活反欺诈监控，Y代表纳入监控，N代表不纳入监控；默认值是N | varchar2(50) | Y | Y |   接口方式：TXT文件  字段分隔符：Tab键  接口类型：SFTP文件传输  服务器地址：待定  文件路径：待定  集成数据范围：增量  集成频率：每天一次  文件编码规则：前缀“TCSM2BI” 加“\_”连接“年月日”加“两位的文件自增序号（每天从01开始）”。 样例如：TCSM2BI\_20170829\_01.txt  报文数据样例： |
| 业务规则 | 数据逻辑说明：  一：ITEM字段必须有值  二：本接口包含两类的监控数据：  1：异常开机监控数据， 此类场景下“异常开机监控标记”为Y。“内部机型”、“外部机型”均有值。其他字段允许为空  2：激活反欺诈监控数据，此类场景下“激活反欺诈监控标记”为Y。“EMUI版本号”有值，其他字段允许为空。（补充说明：因为激活反欺诈数据是从PLM系统获取的，而PLM系统中可能会包含一些非销售类的ITEM数据，在PSI系统中可能没有这些非销售类的ITEM信息，所以当“激活反欺诈监控标记”为Y，而“异常开机监控标记”为N的情况下，“内部机型”和“外部机型”两个字段会没有值） |
| 补充说明 |  |